| **序号** | **应用系统** | **实例名称** | **设计参数要求** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门区综合交通智慧监管与服务平台项目 | 数据库服务器 | CPU：4核  内存：16G  高IO存储：系统盘100GB，数据盘1T（保证运营数据永久保存，GPS数据保存一年）  系统：CentOS 7.5 | 实例 | 1 |
| 2 |  | 应用服务器 | CPU：8核  内存：32G  高IO存储：系统盘100GB，数据盘500GB  带宽：5M  系统：Windows 2016 Server | 实例 | 1 |
| 3 |  | 大数据分析服务器 | CPU：8核  内存：32G  高IO存储：系统盘100GB，数据盘500GB  带宽：5M  系统：CentOS 7.5 | 实例 | 1 |
| 4 |  | IC卡中间库服务器 | CPU：4核  内存：16G  高IO存储：系统盘100GB，数据盘500GB  带宽：5M  系统：CentOS 7.5 | 实例 | 1 |
| 5 | APP出行服务器 | CPU：4核  内存：16G  高IO存储：系统盘100GB，数据盘300GB  带宽：5M  系统：CentOS 7.5 | 实例 | 1 |
| 6 |  | 数据专线 | 10M |  | 1 |