海门北部新城医学综合体项目智能化设备（ONU）

报价单

（投标报价精确到元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料  名称 | 技术参数 | 型号 | 品牌 | 数量 | 投标  单价 | 投标  总价 |
| 1 | ONU(4网口) | 支持XGS-PON SFP光模块接入，并提供4个GE接口；尺寸（宽×深×高）：160mm x 110mm x 30mm；最大功耗6W；紧凑型设计，即插即用，灵活易安装；802.1x，IPv6/IPv4防火墙保证设备接入安全和网络安全；-40°C to +55°C宽温域，环境适应能力强；可靠性高，防雷共模6kV，支持type B双归属业务保护。 |  | 华为 | 30台 |  |  |
| 2 | ONU(4网口+1电话口) | 支持XGS-PON万兆上行Wi-Fi 6 ONU，提供4个GE电口、1个POTS语音口、1个USB接口、2.4G&5G Wi-Fi 6；Wi-Fi 6支持2.4GHz(2\*2 MIMO)和5GHz(2\*2 MIMO)双频，空口速率可达2.976Gbps；支持电源适配器本地供电和光电复合缆远程供电；支持挂墙、吸顶等多种安装方式；支持FIT/FAT管理工作模式。 |  | 华为 | 76台 |  |  |
| 3 | ONU(8网口) | 支持双XGS-PON上行，支持 type B、type C 业务保护，为用户带来高质量的语音、数据和高清视频等业务体验；支持802.1x接入认证，IPv6/IPv4 防火墙，MAC 过滤/IP 地址过滤/URL 过滤，防 DoS 攻击/ARP 防攻击，静态 MAC 地址绑定；网络侧接口 ：2\*XGS-PON（1\*BOB+1\*SFP），用户侧接口：可以提供8个GE业务接口。 |  | 华为 | 9台 |  |  |
| 4 | ONU(8网+8电话口) | 支持XGSPON上行和GE接口，用户侧支持8\*GE + 8\*POTS + 1\*USB + 2.4G&5G Wi-Fi 6。可实现设备远程故障诊断、业务快速开通和自动配置等功能。支持桌面平放、挂墙安装或安放在19寸机柜及网络箱中，满足用户不同场景的布放需求。 |  | 华为 | 9台 |  |  |
| 5 | POE-ONU(8网口) | 支持双XGS-GPON上行盒式PoE ONU，用户侧可以提供8个GE业务接口，支持PoE/PoE+功能，为用户带来高质量的语音、数据和高清视频等业务体验。支持双XGS-PON上行，支持 type B、type C 业务保护。 |  | 华为 | 5台 |  |  |
| **合计：** | | **总价：**  **大写：** | | | | | |
| 注1：价格包含材料设备（含辅助材料）的提供、运输、装卸、安装、调试、利润、税费等全部费用在内，本次报价不因市场变化因素而变动。  注2：30日历天完成供货、安装及调试。 | | | | | | | |

报价单位：（公章）

联系电话：

日期：